.model small

.data

a db 01h,02h,03h,04h,05h,06h,07h,08h,09h,0ah

.code

start: mov ax,@data

mov ds,ax

lea si,a

mov bx,02h

mov ch,0ah

xor cl,cl

xor ax,ax

l1: mov al,[si]

div bl

cmp ah,00h

jnz odd

add cl,[si]

odd: inc si

dec ch

jnz l1

mov ah,4ch

int 21h

end start

